




















|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Device** | **Temp [C]** | **Flow [lpm]** |
| **HS & MSP** | 24.8 | 3.82 |
| **TBHT** | 25.4 | 3.02 |
| **COIL & EE** | 24.6 | 4.86 |
| **TGHT** | 24.7 | 5.41 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Device** | **Temp [C]** | **Flow [lpm]** |
| **HS & MSP** | 31.8 | 3.79 |
| **TBHT** | 25.7 | 2.93 |
| **COIL & EE** | 25.2 | 4.91 |
| **TGHT** | 27.3 | 5.48 |



2017-10-14-15-35 SiC#37

